**MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL**

**OBJETO:** **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO EM GERAL, SENDO: 60 CADEIRAS CHURCH EMPILHÁVEL E 02 CADEIRAS PARA OBESOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.**

|  |
| --- |
| **DADOS DO PROPONENTE** |
| RAZÃO SOCIAL: |  |
| CNPJ: |  |
| ENDEREÇO: |  |
| CIDADE E CEP: |  |
| TELEFONE: |  |
| E-MAIL: |  |
| BANCO: | Brasil | AG.: |  | CONTA: |  |

|  |
| --- |
| **ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO** |
| **Item** | **Quant.** | **Unidade** | **Descrição** | **Valor R$** |
| 01 | 60 | UN | **Cadeira Church Empilhável**Especificações Técnicas Assento: Assento moldado em madeira compensada, com espessura de 12 à 15 mm.Espuma laminada de alta resistência, com densidade média de 45 à 55kg/m³ e espessura média de 60 à 70 mm. Encosto: Estrutura em madeira compensada, com espessura de 12 à 15mm.Espuma laminada de alta resistência, com densidade média de 25 à 33 kg/m³ e espessura média de 30 mm.Revestimento: Tecido J-Serrano na cor preto ou cinza (tom próximo ao chumbo). **Observação:** o tecido poderá ser outro desde que tenha a aprovação da Câmara Municipal.Estrutura: Base fixa em formato de quatro pés; produzida em aço de seção quadrada de aproximadamente 25 x 25 mm, com espessura de parede de aproximadamnete 1,20 mm; travessas de ligação da estrutura e sustentação do assento em tubo de aço de seção quadrada, unidas por solda mig; proteção inferior com sapatas deslizantes de prolipopileno injetado; componentes metálicos tratados com banho desengraxante e fosfatização; pintura eletrostática em tinta epóxi-pó, com polimerização em estufa a temperatura de 180° C à 220°C.Braços: Sem braços.Peso suportado: 120 à 180 kg. Recurso Fitting Chanfer para facilitar o empilhamentoDimensões aproximadas: * Assento: L49xP41 cm;
* Encosto: L50xA49 cm;
* Dimensões totais: L50xA88 cm

**As dimensões poderão sofrer variações desde que não afetem a qualidade do objeto e o propósito da aquisição do bem adquirido.** |  |
| 02 | 02 | UN | **Cadeira para Obeso**Especificações TécnicasAssento: Assento em madeira compensada reta de aproximadamente 15mm de espessura; espuma laminada de alta resistência com densidade média de 45 à 55 kg/m³ e espessura média de 60 mm a 70mm.Encosto: Encosto em madeira compensada reta de aproximadamente 15mm de espessura; espuma laminada de alta resistência com densidade média de 25 à 33 kg/m³ e espessura média de 50 mm.Revestimento: Tecido J-Serrano na cor preto ou cinza (tom próximo ao chumbo). **Observação:** o tecido poderá ser outro desde que tenha a aprovação da Câmara Municipal.Estrutura: Confeccionado em tubos de aço carbono; tubo horizontal superior 800mmx40mmx1,20mm e ferro chato 1” x ¼ para fixação do assento; tubo vertical que compõe as hastes do pé e os pés 50x30x0,90 mm; ferro chato 1” x ¼ para reforço nos pés.Braços: sem braços.Peso suportado: 250 kgDimensões:* Largura total externa: 82 cm
* Largura total interna: 73 cm
* Altura interna do encosto: 57 cm
* Altura do chão ao topo do assento: 41cm
* Profundidade útil do assento: 50cm
* Profundidade total: 70cm
* Altura total: 93cm

**As dimensões poderão sofrer variações desde que não afetem a qualidade do objeto e o propósito da aquisição do bem adquirido.** |  |

* **Validade da Proposta: 60 dias.**
* **O responsável pela elaboração da proposta declara estar inclusos todos os encargos relacionados à execução do objeto, tais como: despesas com transporte, tributos, fretes, ônus previdenciários e trabalhistas, seguros e outros encargos.**
* **Garantia mínima de 12 (doze) meses.**

Na vigência do prazo de garantia o fornecedor se obriga a efetuar os procedimentos para correção de defeitos de fabricação apresentados após a entrega e aceite do objeto deste instrumento, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas.

* **As referências apresentadas não apresentam, em hipótese alguma, preferência, podendo o licitante cotar outra que atenda as especificações constantes nos itens das tabelas acima. Somente serão classificadas as propostas cujos equipamentos atendam as especificações mínimas descritas. Serão aceitas propostas com variações mínimas, desde que não afetem o qualitativo e o propósito das aquisições.**
* **O prazo de entrega será de no máximo 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da Solicitação de Fornecimento.**
* **O local designado para a entrega das cadeiras será a sede da Câmara Municipal de Bueno Brandão, a saber: Rua Padre Zeferino, 84, centro, Bueno Brandão/MG; no horário das 09 às 17 horas, de segunda à sexta-feira, exceto em feriados, conforme solicitação de fornecimento expedida pela contratante.**
* **O pagamento se dará por boleto bancário ou depósito em conta exclusivamente do Banco do Brasil, de titularidade da contratada.**
* **O pagamento será efetuado pela tesouraria da Câmara, após serem entregues todas as unidades, conforme pedido recebido; liquidado a NF, tem o prazo legal até 5 (cinco) dias para pagamento.**

|  |  |
| --- | --- |
| ………………………………………….Assinatura**Representante Legal do Proponente****Local:** ……………………………………**Data:** ………………………………...…... | **Carimbo com CNPJ** |